/* The pxa3xx skeleton simply augments the 2xx version */
/include/ "pxa2xx.dtsi"

/ {
	model = "Marvell PXA27x familiy SoC";
	compatible = "marvell,pxa27x";

	pxabus {
		pxairq: interrupt-controller@40d00000 {
			marvell,intc-priority;
			marvell,intc-nr-irqs = <34>;
		};

		pwm0: pwm@40b00000 {
			compatible = "marvell,pxa270-pwm", "marvell,pxa250-pwm";
			reg = <0x40b00000 0x10>;
			#pwm-cells = <1>;
		};

		pwm1: pwm@40b00010 {
			compatible = "marvell,pxa270-pwm", "marvell,pxa250-pwm";
			reg = <0x40b00010 0x10>;
			#pwm-cells = <1>;
		};

		pwm2: pwm@40c00000 {
			compatible = "marvell,pxa270-pwm", "marvell,pxa250-pwm";
			reg = <0x40c00000 0x10>;
			#pwm-cells = <1>;
		};

		pwm3: pwm@40c00010 {
			compatible = "marvell,pxa270-pwm", "marvell,pxa250-pwm";
			reg = <0x40c00010 0x10>;
			#pwm-cells = <1>;
		};
	};
};
