#include "skeleton.dtsi"

/ {
	soc {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "simple-bus";
		device_type = "soc";
		ranges;

		serial0: serial@bfe40000 {
			compatible = "ns16550a";
			reg = <0xbfe40000 0x8>;
			reg-shift = <0>;
			clock-frequency = <83000000>;
			status = "disabled";
		};

		serial1: serial@bfe44000 {
			compatible = "ns16550a";
			reg = <0xbfe44000 0x8>;
			reg-shift = <0>;
			clock-frequency = <83000000>;
			status = "disabled";
		};

		serial2: serial@bfe48000 {
			compatible = "ns16550a";
			reg = <0xbfe48000 0x8>;
			reg-shift = <0>;
			clock-frequency = <83000000>;
			status = "disabled";
		};

		serial3: serial@bfe4c000 {
			compatible = "ns16550a";
			reg = <0xbfe4c000 0x8>;
			reg-shift = <0>;
			clock-frequency = <83000000>;
			status = "disabled";
		};
	};
};
