/*
 * Copyright (C) 2013,2014 Russell King
 */

&iomuxc {
	microsom {
		pinctrl_microsom_uart1: microsom-uart1 {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT10__UART1_TX_DATA	0x1b0b1
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT11__UART1_RX_DATA	0x1b0b1
			>;
		};

		pinctrl_microsom_usbotg: microsom-usbotg {
			/*
			 * Similar to pinctrl_usbotg_2, but we want it
			 * pulled down for a fixed host connection.
			 */
			fsl,pins = <MX6QDL_PAD_GPIO_1__USB_OTG_ID 0x13059>;
		};
	};
};

&uart1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_microsom_uart1>;
	status = "okay";
};

&usbotg {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_microsom_usbotg>;
};
