/*
 * ARM Ltd. Versatile Express
 *
 * CoreTile Express A5x2
 * Cortex-A5 MPCore (V2P-CA5s)
 *
 * HBI-0225B
 */

/dts-v1/;

/ {
	model = "V2P-CA5s";
	arm,hbi = <0x225>;
	arm,vexpress,site = <0xf>;
	compatible = "arm,vexpress,v2p-ca5s", "arm,vexpress";
	interrupt-parent = <&gic>;
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	chosen { };

	aliases {
		serial0 = &v2m_serial0;
		serial1 = &v2m_serial1;
		serial2 = &v2m_serial2;
		serial3 = &v2m_serial3;
		i2c0 = &v2m_i2c_dvi;
		i2c1 = &v2m_i2c_pcie;
	};

	cpus {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		cpu@0 {
			device_type = "cpu";
			compatible = "arm,cortex-a5";
			reg = <0>;
			next-level-cache = <&L2>;
		};

		cpu@1 {
			device_type = "cpu";
			compatible = "arm,cortex-a5";
			reg = <1>;
			next-level-cache = <&L2>;
		};
	};

	memory@80000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x40000000>;
	};

	hdlcd@2a110000 {
		compatible = "arm,hdlcd";
		reg = <0x2a110000 0x1000>;
		interrupts = <0 85 4>;
		clocks = <&oscclk3>;
		clock-names = "pxlclk";
	};

	memory-controller@2a150000 {
		compatible = "arm,pl341", "arm,primecell";
		reg = <0x2a150000 0x1000>;
		clocks = <&oscclk1>;
		clock-names = "apb_pclk";
	};

	memory-controller@2a190000 {
		compatible = "arm,pl354", "arm,primecell";
		reg = <0x2a190000 0x1000>;
		interrupts = <0 86 4>,
			     <0 87 4>;
		clocks = <&oscclk1>;
		clock-names = "apb_pclk";
	};

	scu@2c000000 {
		compatible = "arm,cortex-a5-scu";
		reg = <0x2c000000 0x58>;
	};

	timer@2c000600 {
		compatible = "arm,cortex-a5-twd-timer";
		reg = <0x2c000600 0x20>;
		interrupts = <1 13 0x304>;
	};

	timer@2c000200 {
		compatible = "arm,cortex-a5-global-timer",
		             "arm,cortex-a9-global-timer";
		reg = <0x2c000200 0x20>;
		interrupts = <1 11 0x304>;
		clocks = <&oscclk0>;
	};

	watchdog@2c000620 {
		compatible = "arm,cortex-a5-twd-wdt";
		reg = <0x2c000620 0x20>;
		interrupts = <1 14 0x304>;
	};

	gic: interrupt-controller@2c001000 {
		compatible = "arm,cortex-a5-gic", "arm,cortex-a9-gic";
		#interrupt-cells = <3>;
		#address-cells = <0>;
		interrupt-controller;
		reg = <0x2c001000 0x1000>,
		      <0x2c000100 0x100>;
	};

	L2: cache-controller@2c0f0000 {
		compatible = "arm,pl310-cache";
		reg = <0x2c0f0000 0x1000>;
		interrupts = <0 84 4>;
		cache-level = <2>;
	};

	pmu {
		compatible = "arm,cortex-a5-pmu";
		interrupts = <0 68 4>,
			     <0 69 4>;
	};

	dcc {
		compatible = "arm,vexpress,config-bus";
		arm,vexpress,config-bridge = <&v2m_sysreg>;

		oscclk0: osc@0 {
			/* CPU and internal AXI reference clock */
			compatible = "arm,vexpress-osc";
			arm,vexpress-sysreg,func = <1 0>;
			freq-range = <50000000 100000000>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-output-names = "oscclk0";
		};

		oscclk1: osc@1 {
			/* Multiplexed AXI master clock */
			compatible = "arm,vexpress-osc";
			arm,vexpress-sysreg,func = <1 1>;
			freq-range = <5000000 50000000>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-output-names = "oscclk1";
		};

		osc@2 {
			/* DDR2 */
			compatible = "arm,vexpress-osc";
			arm,vexpress-sysreg,func = <1 2>;
			freq-range = <80000000 120000000>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-output-names = "oscclk2";
		};

		oscclk3: osc@3 {
			/* HDLCD */
			compatible = "arm,vexpress-osc";
			arm,vexpress-sysreg,func = <1 3>;
			freq-range = <23750000 165000000>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-output-names = "oscclk3";
		};

		osc@4 {
			/* Test chip gate configuration */
			compatible = "arm,vexpress-osc";
			arm,vexpress-sysreg,func = <1 4>;
			freq-range = <80000000 80000000>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-output-names = "oscclk4";
		};

		smbclk: osc@5 {
			/* SMB clock */
			compatible = "arm,vexpress-osc";
			arm,vexpress-sysreg,func = <1 5>;
			freq-range = <25000000 60000000>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-output-names = "oscclk5";
		};

		temp@0 {
			/* DCC internal operating temperature */
			compatible = "arm,vexpress-temp";
			arm,vexpress-sysreg,func = <4 0>;
			label = "DCC";
		};
	};

	smb {
		compatible = "simple-bus";

		#address-cells = <2>;
		#size-cells = <1>;
		ranges = <0 0 0x08000000 0x04000000>,
			 <1 0 0x14000000 0x04000000>,
			 <2 0 0x18000000 0x04000000>,
			 <3 0 0x1c000000 0x04000000>,
			 <4 0 0x0c000000 0x04000000>,
			 <5 0 0x10000000 0x04000000>;

		#interrupt-cells = <1>;
		interrupt-map-mask = <0 0 63>;
		interrupt-map = <0 0  0 &gic 0  0 4>,
				<0 0  1 &gic 0  1 4>,
				<0 0  2 &gic 0  2 4>,
				<0 0  3 &gic 0  3 4>,
				<0 0  4 &gic 0  4 4>,
				<0 0  5 &gic 0  5 4>,
				<0 0  6 &gic 0  6 4>,
				<0 0  7 &gic 0  7 4>,
				<0 0  8 &gic 0  8 4>,
				<0 0  9 &gic 0  9 4>,
				<0 0 10 &gic 0 10 4>,
				<0 0 11 &gic 0 11 4>,
				<0 0 12 &gic 0 12 4>,
				<0 0 13 &gic 0 13 4>,
				<0 0 14 &gic 0 14 4>,
				<0 0 15 &gic 0 15 4>,
				<0 0 16 &gic 0 16 4>,
				<0 0 17 &gic 0 17 4>,
				<0 0 18 &gic 0 18 4>,
				<0 0 19 &gic 0 19 4>,
				<0 0 20 &gic 0 20 4>,
				<0 0 21 &gic 0 21 4>,
				<0 0 22 &gic 0 22 4>,
				<0 0 23 &gic 0 23 4>,
				<0 0 24 &gic 0 24 4>,
				<0 0 25 &gic 0 25 4>,
				<0 0 26 &gic 0 26 4>,
				<0 0 27 &gic 0 27 4>,
				<0 0 28 &gic 0 28 4>,
				<0 0 29 &gic 0 29 4>,
				<0 0 30 &gic 0 30 4>,
				<0 0 31 &gic 0 31 4>,
				<0 0 32 &gic 0 32 4>,
				<0 0 33 &gic 0 33 4>,
				<0 0 34 &gic 0 34 4>,
				<0 0 35 &gic 0 35 4>,
				<0 0 36 &gic 0 36 4>,
				<0 0 37 &gic 0 37 4>,
				<0 0 38 &gic 0 38 4>,
				<0 0 39 &gic 0 39 4>,
				<0 0 40 &gic 0 40 4>,
				<0 0 41 &gic 0 41 4>,
				<0 0 42 &gic 0 42 4>;

		/include/ "vexpress-v2m-rs1.dtsi"
	};
};
