/dts-v1/;

#include "dove.dtsi"

/ {
	model = "Compulab CM-A510";
	compatible = "compulab,cm-a510", "marvell,dove";

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x00000000 0x40000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8 earlyprintk";
	};
};

&uart0 { status = "okay"; };
&uart1 { status = "okay"; };
&sdio0 { status = "okay"; };
&sdio1 { status = "okay"; };
&sata0 { status = "okay"; };

&spi0 {
	status = "okay";

	/* spi0.0: 4M Flash Winbond W25Q32BV */
	spi-flash@0 {
		compatible = "st,w25q32";
		spi-max-frequency = <20000000>;
		reg = <0>;
	};
};

&i2c0 {
	  status = "okay";
};
