#include <versatile-ab.dts>

/ {
	model = "ARM Versatile PB";
	compatible = "arm,versatile-pb";

	amba {
		gpio2: gpio@101e6000 {
			compatible = "arm,pl061", "arm,primecell";
			reg = <0x101e6000 0x1000>;
			interrupts = <8>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <2>;
		};

		gpio3: gpio@101e7000 {
			compatible = "arm,pl061", "arm,primecell";
			reg = <0x101e7000 0x1000>;
			interrupts = <9>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <2>;
		};

		fpga {
			uart@9000 {
				compatible = "arm,pl011", "arm,primecell";
				reg = <0x9000 0x1000>;
				interrupt-parent = <&sic>;
				interrupts = <6>;
			};
			sci@a000 {
				compatible = "arm,primecell";
				reg = <0xa000 0x1000>;
				interrupt-parent = <&sic>;
				interrupts = <5>;
			};
			mmc@b000 {
				compatible = "arm,primecell";
				reg = <0xb000 0x1000>;
				interrupts-extended = <&vic 23 &sic 2>;
			};
		};
	};
};

#include <testcases.dtsi>
