/*
 * Copyright (C) 2013,2014 Russell King
 */
#include "imx6qdl-microsom.dtsi"
#include "imx6qdl-microsom-ar8035.dtsi"

/ {
	chosen {
		stdout-path = &uart1;
	};

	ir_recv: ir-receiver {
		compatible = "gpio-ir-receiver";
		gpios = <&gpio3 5 1>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_gpio3_5>;
	};

	regulators {
		compatible = "simple-bus";

		reg_3p3v: 3p3v {
			compatible = "regulator-fixed";
			regulator-name = "3P3V";
			regulator-min-microvolt = <3300000>;
			regulator-max-microvolt = <3300000>;
			regulator-always-on;
		};

		reg_usbh1_vbus: usb-h1-vbus {
			compatible = "regulator-fixed";
			enable-active-high;
			gpio = <&gpio1 0 0>;
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_usbh1_vbus>;
			regulator-name = "usb_h1_vbus";
			regulator-min-microvolt = <5000000>;
			regulator-max-microvolt = <5000000>;
		};

		reg_usbotg_vbus: usb-otg-vbus {
			compatible = "regulator-fixed";
			enable-active-high;
			gpio = <&gpio3 22 0>;
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_usbotg_vbus>;
			regulator-name = "usb_otg_vbus";
			regulator-min-microvolt = <5000000>;
			regulator-max-microvolt = <5000000>;
		};
	};

	sound-spdif {
		compatible = "fsl,imx-audio-spdif";
		model = "On-board SPDIF";
		/* IMX6 doesn't implement this yet */
		spdif-controller = <&spdif>;
		spdif-out;
	};
};

&can1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_flexcan1>;
	status = "okay";
};

&hdmi {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_hdmi>;
	ddc-i2c-bus = <&i2c2>;
	status = "okay";
};

&i2c1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_i2c1>;

	/*
	 * Not fitted on Carrier-1 board... yet
	status = "okay";

	rtc: pcf8523@68 {
		compatible = "nxp,pcf8523";
		reg = <0x68>;
	};
	 */
};

&i2c2 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_i2c2>;
	status = "okay";
};

&iomuxc {
	hummingboard {
		pinctrl_hummingboard_flexcan1: hummingboard-flexcan1 {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD3_CLK__FLEXCAN1_RX 0x80000000
				MX6QDL_PAD_SD3_CMD__FLEXCAN1_TX 0x80000000
			>;
		};

		pinctrl_hummingboard_gpio3_5: hummingboard-gpio3_5 {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_EIM_DA5__GPIO3_IO05 0x1b0b1
			>;
		};

		pinctrl_hummingboard_hdmi: hummingboard-hdmi {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_KEY_ROW2__HDMI_TX_CEC_LINE 0x1f8b0
			>;
		};

		pinctrl_hummingboard_i2c1: hummingboard-i2c1 {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_EIM_D21__I2C1_SCL 0x4001b8b1
				MX6QDL_PAD_EIM_D28__I2C1_SDA 0x4001b8b1
			>;
		};

		pinctrl_hummingboard_i2c2: hummingboard-i2c2 {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_KEY_COL3__I2C2_SCL 0x4001b8b1
				MX6QDL_PAD_KEY_ROW3__I2C2_SDA 0x4001b8b1
			>;
		};

		pinctrl_hummingboard_spdif: hummingboard-spdif {
			fsl,pins = <MX6QDL_PAD_GPIO_17__SPDIF_OUT 0x13091>;
		};

		pinctrl_hummingboard_usbh1_vbus: hummingboard-usbh1-vbus {
			fsl,pins = <MX6QDL_PAD_GPIO_0__GPIO1_IO00 0x1b0b0>;
		};

		pinctrl_hummingboard_usbotg_id: hummingboard-usbotg-id {
			/*
			 * Similar to pinctrl_usbotg_2, but we want it
			 * pulled down for a fixed host connection.
			 */
			fsl,pins = <MX6QDL_PAD_GPIO_1__USB_OTG_ID 0x13059>;
		};

		pinctrl_hummingboard_usbotg_vbus: hummingboard-usbotg-vbus {
			fsl,pins = <MX6QDL_PAD_EIM_D22__GPIO3_IO22 0x1b0b0>;
		};

		pinctrl_hummingboard_usdhc2_aux: hummingboard-usdhc2-aux {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_GPIO_4__GPIO1_IO04    0x1f071
			>;
		};

		pinctrl_hummingboard_usdhc2: hummingboard-usdhc2 {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD2_CMD__SD2_CMD    0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_CLK__SD2_CLK    0x10059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT0__SD2_DATA0 0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT1__SD2_DATA1 0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT2__SD2_DATA2 0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT3__SD2_DATA3 0x13059
			>;
		};
	};
};

&spdif {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_spdif>;
	status = "okay";
};

&usbh1 {
	disable-over-current;
	vbus-supply = <&reg_usbh1_vbus>;
	status = "okay";
};

&usbotg {
	disable-over-current;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_usbotg_id>;
	vbus-supply = <&reg_usbotg_vbus>;
	status = "okay";
};

&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <
		&pinctrl_hummingboard_usdhc2_aux
		&pinctrl_hummingboard_usdhc2
	>;
	vmmc-supply = <&reg_3p3v>;
	cd-gpios = <&gpio1 4 0>;
	status = "okay";
};
