#include "skeleton.dtsi"

/ {
	soc {
		model = "Ingenic JZ4780";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "simple-bus";
		ranges = <>;

		wdt: wdt@10002000 {
			compatible = "ingenic,jz4740-wdt";
			reg = <0x10002000 0x10>;
		};

		uart0: serial@10030000 {
			compatible = "ingenic,jz4740-uart";
			reg = <0x10030000 0x100>;
			reg-shift = <2>;
			clock-frequency = <48000000>;
			status = "disabled";
		};

		uart1: serial@10031000 {
			compatible = "ingenic,jz4740-uart";
			reg = <0x10031000 0x100>;
			reg-shift = <2>;
			clock-frequency = <48000000>;
			status = "disabled";
		};

		uart2: serial@10032000 {
			compatible = "ingenic,jz4740-uart";
			reg = <0x10032000 0x100>;
			reg-shift = <2>;
			clock-frequency = <48000000>;
			status = "disabled";
		};

		uart3: serial@10033000 {
			compatible = "ingenic,jz4740-uart";
			reg = <0x10033000 0x100>;
			reg-shift = <2>;
			clock-frequency = <48000000>;
			status = "disabled";
		};

		uart4: serial@10034000 {
			compatible = "ingenic,jz4740-uart";
			reg = <0x10034000 0x100>;
			reg-shift = <2>;
			clock-frequency = <48000000>;
			status = "disabled";
		};
	};
};
