#!/bin/sh

global.bootm.image="/dev/m25p0.kernel"
global.bootm.oftree="/dev/m25p0.oftree"

# Use rootfs from NAND
global.linux.bootargs.dyn.root="root=ubi0:root ubi.mtd=nand0.root rw rootfstype=ubifs"
