# don't mount /dev/mtdblock2 since Spitz uses pivot_root
# or 2.6 directly boots from the hdd
# /dev/mtdblock2     /            jffs2   rw,noatime              1  1
rootfs             /            auto    defaults                1  1
proc               /proc        proc    defaults                0  0
# we can use a normal var filesystem with a microdrive
# tmpfs              /var         tmpfs   defaults                0  0
tmpfs              /media/ram   tmpfs   defaults                0  0

# Compact Flash memory cards
/dev/hdc1       /media/cf       auto    defaults,sync,noauto    0  0
# SD/MMC in kernel 2.4
/dev/mmcda1     /media/card     auto    defaults,sync,noauto    0  0
# SD/MMC in kernel 2.6
/dev/mmcblk0p1  /media/card     auto    defaults,sync,noauto    0  0

#
# USB
#
/dev/sda1       /media/usbhdd   vfat            noauto,umask=000,noatime,iocharset=utf8,codepage=932    0  0
devpts          /dev/pts        devpts          mode=0620,gid=5       0  0
usbfs           /proc/bus/usb   usbfs           noauto                0  0

#
# Harddisk
#
/dev/hda2           /home           ext3	defaults    0  0
/dev/hda3           /media/hdd      vfat	defaults    0  0
