--- a/drivers/pcmcia/yenta_socket.c
+++ b/drivers/pcmcia/yenta_socket.c
@@ -1233,6 +1233,17 @@ static int yenta_probe(struct pci_dev *d
 
 	/* We must finish initialization here */
 
+#ifdef CONFIG_X86_RDC321X
+/* #define YO_TI1510_DATASHEET_GUY_EXPLAIN_THIS_JUNK 0x0044f044 */
+#define YO_TI1510_DATASHEET_GUY_EXPLAIN_THIS_JUNK 0x0844b060
+/* #define YO_TI1510_DATASHEET_GUY_EXPLAIN_THIS_JUNK 0x0044d044 */
+
+	config_writel(socket, 32*4, YO_TI1510_DATASHEET_GUY_EXPLAIN_THIS_JUNK);
+	config_writel(socket, 35*4, 0x00000022);
+	config_writel(socket, 36*4, 0x60200000);
+	config_writel(socket, 40*4, 0x7e020000);
+#endif
+
 	if (!socket->cb_irq || request_irq(socket->cb_irq, yenta_interrupt, IRQF_SHARED, "yenta", socket)) {
 		/* No IRQ or request_irq failed. Poll */
 		socket->cb_irq = 0; /* But zero is a valid IRQ number. */
