From de21dc3310c018b1d90a51b7eaf89329f2a1d5c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: popcornmix <popcornmix@gmail.com>
Date: Mon, 2 Dec 2013 16:57:44 +0000
Subject: [PATCH 112/174] config: Enable V4L / MMAL driver

---
 arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

--- a/arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig
@@ -687,6 +687,9 @@ CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_USB=m
 CONFIG_VIDEO_EM28XX=m
 CONFIG_VIDEO_EM28XX_ALSA=m
 CONFIG_VIDEO_EM28XX_DVB=m
+CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y
+CONFIG_VIDEO_BCM2835=y
+CONFIG_VIDEO_BCM2835_MMAL=m
 CONFIG_RADIO_SI470X=y
 CONFIG_USB_SI470X=m
 CONFIG_I2C_SI470X=m
