/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV752DPW22 - Arcor 803";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpiomm 1 0>;
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x800000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x00000 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@10000 {
					label = "uboot_env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@20000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x40000 0x7b0000>;
				};

				partition@7f0000 {
					label = "board_config";
					reg = <0x7f0000 0x10000>;
					read-only;
				};
			};

			mac_addr {
				compatible = "lantiq,eth-mac";
				reg = <0 0x7f0016 0x6>;
				mac-increment = <2>;
			};

			gpiomm: gpiomm@4000000 {
				compatible = "lantiq,gpio-mm";
				reg = <1 0x0 0x10 >;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				#gpio-cells = <2>;
				gpio-controller;
				lantiq,shadow = <3>;
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				ebu {
					lantiq,groups = "ebu cs1";
					lantiq,function = "ebu";
				};
				exin {
					lantiq,groups = "exin1";
					lantiq,function = "exin";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_in {
					lantiq,groups = "req1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_out {
					lantiq,groups = "gnt1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci_rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				leds {
					lantiq,pins = "io3", "io5", "io6", "io8";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				buttons {
					lantiq,pins = "io11", "io12", "io13", "io28";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpiomm 0 0>;
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "mii";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			lantiq,external-clock;
			interrupt-map = <
                                0x7000 0 0 1 &icu0 30
		                0x7800 0 0 1 &icu0 135
			        0x7800 0 0 2 &icu0 135
			        0x7800 0 0 3 &icu0 135
			>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x3>;
		};

	};

	ralink_eep {
		compatible = "ralink,eeprom";
		ralink,eeprom = "RT2860.eeprom";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 11 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		restart {
			label = "restart";
			gpios = <&gpio 12 1>;
			linux,code = <0x110>;
		};
		dsl {
			label = "dsl";
			gpios = <&gpio 13 1>;
			linux,code = <0x111>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 28 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 3 1>;
			default-state = "on";
		};
		message {
			label = "message";
			gpios = <&gpio 5 1>;
			default-state = "on";
		};
		power1 {
			label = "power1";
			gpios = <&gpio 6 1>;
			default-state = "on";
		};
		voice1 {
			label = "voice1";
			gpios = <&gpio 8 1>;
			default-state = "on";
		};
		microphone {
			label = "microphone";
			gpios = <&gpiomm 3 1>;
			default-state = "on";
		};
		wifi {
			label = "wifi_rt";
			gpios = <&gpiomm 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		fxs1 {
			label = "fxs1";
			gpios = <&gpiomm 5 1>;
			default-state = "on";
		};
		fxs2 {
			label = "fxs2";
			gpios = <&gpiomm 6 1>;
			default-state = "on";
		};
		fxo {
			label = "fxo";
			gpios = <&gpiomm 7 1>;
			default-state = "on";
		};
		dsl {
			label = "dsl";
			gpios = <&gpiomm 8 1>;
			default-state = "on";
		};
		voice2 {
			label = "voice2";
			gpios = <&gpiomm 9 1>;
			default-state = "on";
		};
		eth1 {
			 label = "eth1";
			 gpios = <&gpiomm 11 1>;
			 default-state = "on";
		};
		eth2 {
			label = "eth2";
			gpios = <&gpiomm 12 1>;
			default-state = "on";
		};
		eth3 {
			label = "eth3";
			gpios = <&gpiomm 13 1>;
			default-state = "on";
		};
		eth4 {
			label = "eth4";
			gpios = <&gpiomm 14 1>;
			default-state = "on";
		};
	};
};
