--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -613,6 +613,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_uart0			= 1,
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -656,6 +658,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_uart0			= 1,
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -941,6 +945,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1013,6 +1019,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1242,6 +1250,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1417,6 +1427,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1607,6 +1619,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1628,6 +1642,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -1647,6 +1663,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -2018,6 +2036,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -2070,6 +2090,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -2211,6 +2233,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -2328,6 +2352,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
