--- a/src/drivers/driver_nl80211.c
+++ b/src/drivers/driver_nl80211.c
@@ -4817,18 +4817,20 @@ wpa_driver_nl80211_finish_drv_init(struc
 }
 
 
-static int wpa_driver_nl80211_del_beacon(struct wpa_driver_nl80211_data *drv)
+static int wpa_driver_nl80211_del_bss_beacon(struct i802_bss *bss)
 {
+	struct wpa_driver_nl80211_data *drv = bss->drv;
 	struct nl_msg *msg;
 
 	msg = nlmsg_alloc();
 	if (!msg)
 		return -ENOMEM;
 
+	bss->beacon_set = 0;
 	wpa_printf(MSG_DEBUG, "nl80211: Remove beacon (ifindex=%d)",
-		   drv->ifindex);
+		   bss->ifindex);
 	nl80211_cmd(drv, msg, 0, NL80211_CMD_DEL_BEACON);
-	NLA_PUT_U32(msg, NL80211_ATTR_IFINDEX, drv->ifindex);
+	NLA_PUT_U32(msg, NL80211_ATTR_IFINDEX, bss->ifindex);
 
 	return send_and_recv_msgs(drv, msg, NULL, NULL);
  nla_put_failure:
@@ -4836,6 +4838,15 @@ static int wpa_driver_nl80211_del_beacon
 	return -ENOBUFS;
 }
 
+static int wpa_driver_nl80211_del_beacon(struct wpa_driver_nl80211_data *drv)
+{
+	struct i802_bss *bss;
+
+	for (bss = drv->first_bss; bss; bss = bss->next)
+		wpa_driver_nl80211_del_bss_beacon(bss);
+
+	return 0;
+}
 
 /**
  * wpa_driver_nl80211_deinit - Deinitialize nl80211 driver interface
@@ -10617,7 +10628,6 @@ static int wpa_driver_nl80211_stop_ap(vo
 	if (!is_ap_interface(drv->nlmode))
 		return -1;
 	wpa_driver_nl80211_del_beacon(drv);
-	bss->beacon_set = 0;
 	return 0;
 }
 
