/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "BR-6425", "ralink,rt3052-soc";
	model = "Edimax BR-6425";

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "spi", "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x2f>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "edimax:green:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wlan {
			label = "edimax:orange:wlan";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset_wps {
			label = "reset_wps";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		rfkill {
			label = "RFKILL switch";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
	};
};
