#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2013 OpenWrt.org
#

. /lib/ramips.sh

ramips_set_preinit_iface() {
	RT3X5X=`cat /proc/cpuinfo | egrep "(RT3.5|RT5350)"`
	if [ -n "${RT3X5X}" ]; then
		swconfig dev rt305x set reset 1
	fi

	ifname=eth0
}

boot_hook_add preinit_main ramips_set_preinit_iface
