--- a/boards.cfg
+++ b/boards.cfg
@@ -168,6 +168,7 @@ Active  arm         arm926ejs      davin
 Active  arm         arm926ejs      kirkwood    buffalo         lsxl                lschlv2                              lsxl:LSCHLV2                                                                                                                      Michael Walle <michael@walle.cc>
 Active  arm         arm926ejs      kirkwood    buffalo         lsxl                lsxhl                                lsxl:LSXHL                                                                                                                        Michael Walle <michael@walle.cc>
 Active  arm         arm926ejs      kirkwood    cloudengines    -                   pogo_e02                             -                                                                                                                                 Dave Purdy <david.c.purdy@gmail.com>
+Active  arm         arm926ejs      kirkwood    cloudengines    pogo_e02            pogo_e02_second_stage                pogo_e02:SECOND_STAGE                                                                                                             Felix Kaechele <felix@fetzig.org>
 Active  arm         arm926ejs      kirkwood    d-link          -                   dns325                               -                                                                                                                                 Stefan Herbrechtsmeier <stefan@code.herbrechtsmeier.net>
 Active  arm         arm926ejs      kirkwood    iomega          -                   iconnect                             -                                                                                                                                 Luka Perkov <luka@openwrt.org>
 Active  arm         arm926ejs      kirkwood    iomega          iconnect            iconnect_second_stage                iconnect:SECOND_STAGE                                                                                                             Luka Perkov <luka@openwrt.org>
--- a/include/configs/pogo_e02.h
+++ b/include/configs/pogo_e02.h
@@ -62,23 +62,35 @@
 #endif
 
 #define CONFIG_ENV_SIZE			0x20000	/* 128k */
-#define CONFIG_ENV_OFFSET		0x60000	/* env starts here */
+#define CONFIG_ENV_OFFSET		0xe0000	/* env starts here */
 
 /*
  * Default environment variables
  */
 #define CONFIG_BOOTCOMMAND \
-	"setenv bootargs $(bootargs_console); " \
-	"run bootcmd_usb; " \
-	"bootm 0x00800000 0x01100000"
+	"setenv bootargs ${console} ${mtdparts} ${bootargs_root}; " \
+	"ubi part root; " \
+	"ubifsmount ubi:rootfs; " \
+	"ubifsload 0x800000 ${kernel}; " \
+	"ubifsload 0x700000 ${fdt}; " \
+	"ubifsumount; " \
+	"fdt addr 0x700000; fdt resize; fdt chosen; " \
+	"bootz 0x800000 - 0x700000"
+
+#define CONFIG_MTDPARTS \
+	"mtdparts=orion_nand:" \
+	"0xe0000@0x0(uboot)," \
+	"0x20000@0xe0000(uboot_env)," \
+	"0x100000@0x100000(second_stage_uboot)," \
+	"-@0x200000(root)\0"
 
 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
-	"mtdparts=mtdparts=orion_nand:1M(u-boot),4M(uImage)," \
-	"32M(rootfs),-(data)\0"\
-	"mtdids=nand0=orion_nand\0"\
-	"bootargs_console=console=ttyS0,115200\0" \
-	"bootcmd_usb=usb start; ext2load usb 0:1 0x00800000 /uImage; " \
-	"ext2load usb 0:1 0x01100000 /uInitrd\0"
+	"console=console=ttyS0,115200\0"	\
+	"mtdids=nand0=orion_nand\0"		\
+	"mtdparts="CONFIG_MTDPARTS		\
+	"kernel=/boot/zImage\0"			\
+	"fdt=/boot/pogo_e02.dtb\0"		\
+	"bootargs_root=ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw\0"
 
 /*
  * Ethernet Driver configuration
