--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -212,6 +212,40 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_96338w2_e7t = {
+	.name				= "96338W2_E7T",
+	.expected_cpu_id		= 0x6338,
+
+	.has_enet0			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+		.leds = {
+		{
+			.name		= "96338W2_E7T:green:ppp",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96338W2_E7T:green:ppp-fail",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96338W2_E7T:green:power",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+
+		},
+	},
+};
 #endif
 
 /*
@@ -1359,6 +1393,7 @@ static const struct board_info __initcon
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
 	&board_96338gw,
 	&board_96338w,
+	&board_96338w2_e7t,
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6345
 	&board_96345gw2,
