--- gcc-4.1.2/gcc/config/arm/cirrus.md-integer	2007-06-15 09:01:37.000000000 +1000
+++ gcc-4.1.2/gcc/config/arm/cirrus.md	2007-06-15 09:04:45.000000000 +1000
@@ -149,7 +149,7 @@
 	  (match_operand:SI          1 "cirrus_fp_register"  "0")
 	  (mult:SI (match_operand:SI 2 "cirrus_fp_register"  "v")
 		   (match_operand:SI 3 "cirrus_fp_register"  "v"))))]
-  "0 && TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK"
+  "0 && TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK && 0"
   "cfmsc32%?\\t%V0, %V2, %V3"
   [(set_attr "type" "mav_farith")
    (set_attr "cirrus" "normal")]
@@ -305,7 +305,7 @@
   [(set (match_operand:SF           0 "cirrus_fp_register" "=v")
  	(float:SF (match_operand:SI 1 "s_register_operand"  "r")))
    (clobber (match_scratch:DF 2 "=v"))]
-  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK"
+  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK && 0"
   "cfmv64lr%?\\t%Z2, %1\;cfcvt32s%?\\t%V0, %Y2"
   [(set_attr "length" "8")
    (set_attr "cirrus" "move")]
@@ -315,7 +315,7 @@
   [(set (match_operand:DF           0 "cirrus_fp_register" "=v")
 	(float:DF (match_operand:SI 1 "s_register_operand" "r")))
    (clobber (match_scratch:DF 2 "=v"))]
-  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK"
+  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK && 0"
   "cfmv64lr%?\\t%Z2, %1\;cfcvt32d%?\\t%V0, %Y2"
   [(set_attr "length" "8")
    (set_attr "cirrus" "move")]
@@ -339,7 +339,7 @@
   [(set (match_operand:SI         0 "s_register_operand" "=r")
 	(fix:SI (fix:SF (match_operand:SF 1 "cirrus_fp_register"  "v"))))
    (clobber (match_scratch:DF     2                      "=v"))]
-  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK"
+  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK && 0"
   "cftruncs32%?\\t%Y2, %V1\;cfmvr64l%?\\t%0, %Z2"
   [(set_attr "length" "8")
    (set_attr "cirrus" "normal")]
@@ -349,7 +349,7 @@
   [(set (match_operand:SI         0 "s_register_operand" "=r")
 	(fix:SI (fix:DF (match_operand:DF 1 "cirrus_fp_register"  "v"))))
    (clobber (match_scratch:DF     2                      "=v"))]
-  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK"
+  "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_MAVERICK && 0"
   "cftruncd32%?\\t%Y2, %V1\;cfmvr64l%?\\t%0, %Z2"
   [(set_attr "length" "8")
    (set_attr "cirrus" "normal")]
--- gcc-4.1.2/gcc/config/arm/arm.md-trunc	2007-06-15 10:56:13.000000000 +1000
+++ gcc-4.1.2/gcc/config/arm/arm.md	2007-06-15 11:01:22.000000000 +1000
@@ -3130,7 +3130,7 @@
 	(float:SF (match_operand:SI 1 "s_register_operand" "")))]
   "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT"
   "
-  if (TARGET_MAVERICK)
+  if (TARGET_MAVERICK && 0)
     {
       emit_insn (gen_cirrus_floatsisf2 (operands[0], operands[1]));
       DONE;
@@ -3142,7 +3142,7 @@
 	(float:DF (match_operand:SI 1 "s_register_operand" "")))]
   "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT"
   "
-  if (TARGET_MAVERICK)
+  if (TARGET_MAVERICK && 0)
     {
       emit_insn (gen_cirrus_floatsidf2 (operands[0], operands[1]));
       DONE;
@@ -3154,7 +3154,7 @@
 	(fix:SI (fix:SF (match_operand:SF 1 "s_register_operand"  ""))))]
   "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT"
   "
-  if (TARGET_MAVERICK)
+  if (TARGET_MAVERICK && 0)
     {
       if (!cirrus_fp_register (operands[0], SImode))
         operands[0] = force_reg (SImode, operands[0]);
@@ -3170,7 +3170,7 @@
 	(fix:SI (fix:DF (match_operand:DF 1 "s_register_operand"  ""))))]
   "TARGET_ARM && TARGET_HARD_FLOAT"
   "
-  if (TARGET_MAVERICK)
+  if (TARGET_MAVERICK && 0)
     {
       if (!cirrus_fp_register (operands[1], DFmode))
         operands[1] = force_reg (DFmode, operands[0]);
